

КАРТОФЕЛЬНАЯ СОРТИРОВКА М 614/2 с длинным роликовым переборочным столом и осветительной лампой (Польша) до 6т/ч

Сортировка картофельная с длинным роликовым переборочным столом.

Картофелесортировка в предлагаемой комплектации предназначена для сортировки картофеля на три разряда величин (возможно увеличение фракционности), с одновременным отсевом загрязнений и мелкого корневища. Конвейерный, отборочный стол использованный в сортировке, делает возможным ручное выбирание поврежденного картофеля и камней, а затем затаривание очищенного картофеля. Хороша в предпродажной подготовке картофеля.

Производительность картофелесортировки удовлетворяет требования средних и небольших хозяйств. Она легка в передвижении, чему способствуют небольшие колеса. Может работать не только под крышей, но и под открытым небом, если существует возможность подачи напряжения.

Производительность 6 тонн/час, , вес от 471кг. Дополнительная информация о сортировке:

Машина дополнительно комплектуется сменными ситами. Конструкция сортировки состоит из трех частей:

- транспортер наклонный

- сортировальная камера

- стол переборочный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

|  |  |
| --- | --- |
| Тип переборочного стола | роликовый |
| Производительность | ~ 3-4 т/ч. |
| Потребляемая мощность | 0,4-0,5 кВТ. |
| Питание | 380в/50 гц. |
| Тип двигателя | Sf 80-6В N-0,55кв n-930 об/мин |
| Размеры ячеек, сит (мм) | 35х35, 40х40, 45х45, 50х50, 55х55,отсеиватель 20 мм |
| Длинна с переборочным столом | 5600 мм. |
| Ширина | 1200 мм. |
| Высота с наклоннымтранспортером | 1900 мм. |
| Общий вес | 471 кг. |